ЛИСТ ЗАКАЗА
НА МАЛЫЙ ГРУЗОВОЙ ЛИФТ «ПАРНАС ЛМП»







	

	ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 
	

	Наименование заказчика:
	

	Адрес и тип объекта:
	

	Контактное лицо:
	

	Тел./факс/e-mail:
	




УКАЖИТЕ  НЕОБХОДИМЫЕ  ВАМ  ПАРАМЕТРЫ  ОБОРУДОВАНИЯ1
	ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
	ЗАПОЛНЯЕТ ЗАКАЗЧИК
	ПОЯСНЕНИЯ

	Грузоподъемность, кг
	
	от 50 до 500 кг

	Высота подъема, мм
	
	от уровня остановки 1 эт. до уровня остановки последнего этажа

	Высота верхнего этажа, мм 
	
	от пола верхнего этажа до потолка

	Расположение машинного помещения 
	
	внутри шахты: верхнее, нижнее

	Количество остановок с указанием уровня остановок, мм
	
	измерения проводить от отметки чистого пола (ОЧП) 1 этажа

	Сервисная высота, мм 
	
	расстояние от пола до уровня остановки кабины на каждом этаже

	Приямок, мм
	
	глубина приямка / нет приямка

	Тип перевозимого груза
	
	продукты питания / промышленные грузы / другое

	ШАХТА
	
	

	Тип
	
	существующая несущая (кирпич полнотелый с толщиной стены минимум 250 мм, бетон – минимум 130 мм) 
/ существующая не несущая (кирпич не полнотелый или толщина стен недостаточная)
/ проём в перекрытии (планируется установка металлокаркасной самонесущей шахты)
/ МКС (металлокаркасная самонесущая) шахта

	Размеры шахты, мм
	
	ширина х  глубина

 внутренние размеры существующей шахты
/ проёма в перекрытии под установку МКС шахты

	Двери шахты, тип 

	
	вертикально-раздвижные / 
горизонтально-распашные

	Количество дверей, шт.
	
	

	Огнестойкость ДШ
	
	без огнестойкости, EI-30

	Зашивка
	
	металлическими щитами / технологическая (оцинкованный лист) / не требуется

	КАБИНА
	
	

	Тип 
	
	непроходная / проходная / выходы под углом 90о

	Размеры кабины внутренние, мм
	
	ширина х  глубина х  высота

	Дополнительные опции
[bookmark: _GoBack]Выберите необходимые опции:
двери кабины вертикально-раздвижные
полки горизонтальные съемные/несъемные
(укажите уровень, мм от пола кабины, кол-во)
вертикальные разделители
шлагбаумы дополнительные (укажите уровень, мм)
освещение кабины
ограничительные щиты, кол-во
	

	
	
	

	МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

	Требуется ли монтаж лифта 
	

	если да, то укажите адрес объекта монтажа

	Желательный срок поставки (монтажа) лифта
	
	срок изготовления лифта от 25 дней,
срок монтажа лифта 1-3 дня

	Ввод в эксплуатацию и Сервисные услуги
	
	предъявление ИЦ для технического освидетельствования при вводе лифта в эксплуатацию, декларирование и обслуживание лифта. 2



1 Укажите параметры, которые считаете необходимыми, если вы не знаете каких-либо данных, оставьте графу пустой, при подготовке коммерческого предложения наш специалист свяжется с Вами для уточнения деталей.

2 При установке Малого грузового лифта в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» собственник оборудования обязан провести следующие процедуры: разработка проекта, полное техническое освидетельствование, декларирование и заключение договора на техническое обслуживание. 
   
   Постановка лифта на учет в «Ростехнадзоре» не требуется. См. ФЗ № 22 от 04.03.2013г.

ПРИМЕЧАНИЯ И ИНЫЕ УКАЗАНИЯ

	

	



Подпись:               ____________  ( __________________ )

Дата заполнения:  ____________
							м п
_______________________________________________________________________________________________________
	ОТПРАВИТЬ  
	ЗАО «Предприятие ПАРНАС» 
г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., д. 9, к. 2
(812) 598-87-76, 598-92-32, +7 (921) 096-20-37
info@parnaslift.ru, parnas@parnaslift.ru,
www.parnaslift.ru
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